**Nettoyage Nexus 2 Arrêt du 08/06/2024.**

**Arrêt ligne sur une fin de BM vers 5h00**

**EQUIPE DE NUIT : Ne pas faire le nettoyage !**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Equipement** | **Tache** | **Qui** | **Fait** |
| **Nexus 2** |  |  | **A COCHER** |
| **Arrêt ligne vers 5h00 sur une fin de bobine** | SENYUK+ ERCAN |  |
| Nettoyage gaufreur inférieur / supérieur | SENYUK+ ERCAN |  |
| Nettoyage bac colle doublure | SENYUK+ ERCAN |  |
| Nettoyer la boite à racles | SENYUK+ ERCAN |  |
| **Scie** | **Enlever la lame de scie** | SENYUK |  |
| Vérifier meules et nettoyer avec la craie | SENYUK |  |
| **Mandrineuse** | Nettoyage Racles + Guides. | SENYUK+ ERCAN |  |
| Nettoyage zone de coupe. | SENYUK+ ERCAN |  |
| Nettoyage tambours | SENYUK+ ERCAN |  |

* Sortir le bac à colle et la boite à racle si vous terminez avant 5h
* Et enlever la lame de scie T35S

Merci